**Technická specifikace dodávky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikace veřejné zakázky** | |
| ***název*** | **Dodávka pracovního stroje pro obec Žiželice** |
| ***druh*** | dodávky |
| ***datum vyhlášení*** | 21. října 2024 |
| **Zadavatel** | |
| ***název*** | Obec Žiželice |
| ***zastoupen*** | Květa Panská, starostka |
| ***sídlo*** | Žiželice 7, 438 01 Žatec |
| ***IČ*** | 00265772 |
| **Pověřená osoba (v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb.)** | |
| ***název*** | Forad Consult, s.r.o. |
| ***sídlo*** | Rybalkova 1323, 440 01 Louny |
| ***IČ*** | 28578694 |
| ***kontaktní osoba*** | Ing. Vladimír Wagner, tel: 776 561 383, jednatel@foradconsult.cz |

Účastníkem nabídnutý předmět plnění musí splňovat veškerou níže uvedenou technickou specifikaci. Splnění veškeré technické specifikace účastník níže čestně prohlásí.

**Kolový traktor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kabina** |  | ANO |
|  | klimatizace | ANO |
|  | topení | ANO |
|  | zadní vyhřívané okno | ANO |
|  | pracovní světla | ANO |
|  | výstražný maják | ANO |
|  | stěrač přední | ANO |
| **Kola** | průmyslová DK P 12-16,5 Z 17,5L-24 | ANO |
| **Nádrž** | min. 45 l | ANO |
| **Motor** | výkon | min 57 HP |
|  | palivo diesel | ANO |
|  | zdvihový objem | min 1825 cm3 |
| **Hydrostatická převodovka** | | ANO |
|  | rychlostní rozsahy | min. 3 |
| **Řízení** | servořízení | ANO |
|  | pohon všech kol | ANO |
|  | uzávěrka diferenciálu | ANO |
| **Hydraulika** | čerpadlo s výkonem min. 62 l/min. | ANO |
| **Standardní výbava** | joystick, nastavitelný volant, loketní opěrka, držák nápojů, krabice na nářadí, tažná lišta, vzadu standartně 2 hydraulické okruhy | ANO |
| **HST s kabinou** | 2 samostatné pedály pojezdu, HST tempomat, HST linked pedál | ANO |
| **Zdvihová síla zadních ramen 61 cm od ok / max.: 1 467 / 1 717 kg** | | ANO |
| **Zadní výškově stavitelný etážový závěs s jezdcem s hubicí** | | ANO |
| **Vývodová hřídel** | PTO | ANO |
| **Jezdec s koulí do etážového závěsu** | | ANO |
| **Hydr. okruh vyvedený vpředu ovládaný joystickem** | | ANO |
| **Radlice 170 cm, hydr. natáčení, kolečka, odpružení, výztuha** | | ANO |
| **Elektrické rozmetadlo, vibrátor, ovládání mobilem** | | ANO |
| **Čelní nakladač vč. lopaty, šíře 180 cm (kabina)** | | ANO |

**Další specifikace:**

Délka: 3 200 – 3 300 mm

Rozvor: 1 700 – 1 800 mm

Poloměr otáčení: 2 500 – 2 600 mm

Světlá výška: 350 – 360 mm

Hmotnost: s ROPS 1 400 – 1 500 kg, s kabinou 1 700 – 1 800 kg

Šířka: 1 300 – 1 500 mm na radiálních kolech

Výška: s ROPS 2 200 – 2 400 mm, s kabinou 2 100 – 2 300 mm

Největší tech. přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy: brzděný 8 358 – 8 974 kg / nebrzděný 3 855 – 4 417 kg.

Největší tech. přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla: brzděný 4 500 – 5 500 kg / nebrzděný

2 000 – 2 100 kg.

**Požadavky pro vozidlo:**

* Na předmět dodávky je požadováno 36 měsíců záruky včetně všech jejích součástí.

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka zadávacího řízení** |  |
| **Sídlo/místo podnikání** |  |
| **IČ** |  |
| **Osoba jednající za nebo jménem účastníka ZD** |  |

Jako účastník zadávacího řízení na zadání specifikované veřejné zakázky tímto čestně prohlašuji, že námi nabízené vozidlo s nástavbami plní veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci dodávky viz výše.

V ……………………. dne …………………………….

(podpis)

…………………………………………….

titul, jméno, příjmení a funkce

oprávněné osoby podepisovat za uchazeče